FUNCTION FC53 : VOID
VAR_IN_OUT
    sortieAsiEsc: ARRAY [1..31,1..4] OF BOOL;
END_VAR;

sortieAsiEsc[3,1] := Q0.0;
sortieAsiEsc[6,1] := Q0.1;
sortieAsiEsc[9,1] := Q0.2;
sortieAsiEsc[12,1] := Q0.3;
sortieAsiEsc[15,1] := Q0.4;
sortieAsiEsc[18,1] := Q0.5;
sortieAsiEsc[7,1] := Q1.0;
sortieAsiEsc[7,4] := Q1.1;
sortieAsiEsc[13,1] := Q2.0;
sortieAsiEsc[13,2] := Q2.1;
sortieAsiEsc[13,3] := Q2.2;
sortieAsiEsc[13,4] := Q2.3;


END_FUNCTION;